Bài học 1:

BT1: Thao tác nút nhấn và đảo trạng thái led

BT2: Nhận lệnh từ UART để đảo trạng thái led

“OFF” 🡪 off led

“ON”🡪 on led